дровокол DIO Quattro5
Инструкция по эксплуатации
1.  Установить дровокол на ровную и жесткую 
поверхность, для лучшего результата рекомендуется 
закрепить его на саморезы

2. поставить полено на кромку ножа, внутрь верхнего кольца дровокола, если полено значительно меньше в диаметре дровокола, то сместите полено к одной из стоек.

3. при помощи кувалды нанесите удары по полену,
до его полного раскола. в целях безопасности стоять 
рекомендуется со стороны одной из опорных стоек дровокола.

4. после раскола извлеките части полена из дровокола. Для колки на
более мелкие фрагменты повторяйте процедуру для достижения 
нужного результата.